AUSSCHREIBUNGSTEXTE
Ausgussbecken I Zubehör

**Version 12.03.2023**

Inhaltsverzeichnis

[Ausgussbecken SOLIDUM 50 für Wandmontage 3](#_Toc129536121)

[Ausgussbecken SOLIDUM 50 PLUS für Wandmontage 4](#_Toc129536122)

[Ausgussbecken SOLIDUM 70 für Wandmontage 5](#_Toc129536123)

[Ausgussbecken SOLIDUM 70 PLUS für Wandmontage 6](#_Toc129536124)

[Ausgussbecken SOLIDUM 90 für Wandmontage 7](#_Toc129536125)

[Ausgussbecken SOLIDUM 90 PLUS für Wandmontage 8](#_Toc129536126)

[Ausgussbecken SOLIDUM 120 für Wandmontage 9](#_Toc129536127)

[Ausgussbecken NOVUM 60 schwarz für Wandmontage 10](#_Toc129536128)

[Ausgussbecken NOVUM 60 weiß für Wandmontage 11](#_Toc129536129)

[Ausgussbecken NOVUM 80 schwarz für Wandmontage 12](#_Toc129536130)

[Ausgussbecken NOVUM 80 weiß für Wandmontage 13](#_Toc129536131)

[Ausgussbecken NOVUM 100 schwarz für Wandmontage 14](#_Toc129536132)

[Ausgussbecken NOVUM 100 weiß für Wandmontage 15](#_Toc129536133)

[Spritzschutz 50 für SOLIDUM 16](#_Toc129536134)

[Spritzschutz 70 für SOLIDUM 16](#_Toc129536135)

[Spritzschutz 90 für SOLIDUM 17](#_Toc129536136)

[Spritzschutz 120 für SOLIDUM 17](#_Toc129536137)

[Spritzschutz 60 K320 für NOVUM 18](#_Toc129536138)

[Spritzschutz 60 schwarz für NOVUM 18](#_Toc129536139)

[Spritzschutz 60 weiß für NOVUM 18](#_Toc129536140)

[Spritzschutz 80 K320 für NOVUM 19](#_Toc129536141)

[Spritzschutz 80 schwarz für NOVUM 19](#_Toc129536142)

[Spritzschutz 80 weiß für NOVUM 19](#_Toc129536143)

[Spritzschutz 100 K320 für NOVUM 20](#_Toc129536144)

[Spritzschutz 100 schwarz für NOVUM 20](#_Toc129536145)

[Spritzschutz 100 weiß für NOVUM 20](#_Toc129536146)

[Kübelrost für SOLIDM und NOVUM 21](#_Toc129536147)

[Kübelrost PLUS für SOLIDUM 21](#_Toc129536148)

[Ablageschale für SOLIDUM (vormals Putzmitteltasse) 22](#_Toc129536149)

[Ablageschale PLUS für SOLIDUM (vormals Putzmitteltasse PLUS) 22](#_Toc129536150)

[Haftungsgrenzen 23](#_Toc129536151)

[Medieninhaber 23](#_Toc129536152)

Ausgussbecken SOLIDUM 50 für Wandmontage

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche K320 innen, außen Mattschliff
Blechstärke Wanne min. 1,00mm
Blechstärke Seitenpaneele min. 1,50mm
Fugenlos verschweißt
Ablauf mittig angeordnet, Beckeninnenform trogartig und Beckenboden mit Gefälle zum Ablauf hin ausgebildet
mit Überlauf

**Größe:**

- Beckeninnenmaß: 500x350x250mm (BxTXH)
- Beckenaußenmaß: 582x470x280mm (BxTxH)
- Volumen: 32,2 Liter

**Inkludiertes Zubehör:**

- Befestigungsmaterial für die Befestigung an Beton, Ziegel (massiv) sowie Holzsteher
- Anti-Dröhnmatten zum Aufkleben
- Siphonset nach EN 274
aus PP, inkl. Überlaufgarnitur, Verschlussstopfen, für Ablaufrohr DN50/40, Abflussgeschwindigkeit 44l/min, Temperaturbeständigkeit 95° C, Ablaufgitter DN70 aus Edelstahl mit Ablaufstöpsel aus PVC

**Fabrikat: KUNe®
Modell: SOLIDUM
Typ: WB15A-50
Artikelnummer: WB15A-1001-B500xT350xH250-A250
EAN/GTIN: 9180013010119
geprüft nach: EN14688**

Ausgussbecken SOLIDUM 50 PLUS für Wandmontage

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche K320 innen, außen Mattschliff
Blechstärke Wanne min. 1,00mm
Blechstärke Seitenpaneele min. 1,50mm
Fugenlos verschweißt
Ablauf mittig angeordnet, Beckeninnenform trogartig und Beckenboden mit Gefälle zum Ablauf hin ausgebildet
mit Überlauf

**Größe:**

- Beckeninnenmaß: 500x500x300mm (BxTXH)
- Beckenaußenmaß: 582x620x330mm (BxTxH)
- Volumen: 59,7 Liter

**Inkludiertes Zubehör:**

- Befestigungsmaterial für die Befestigung an Beton, Ziegel (massiv)
- Anti-Dröhnmatten zum Aufkleben
- Siphonset nach EN 274
aus PP, inkl. Überlaufgarnitur, Verschlussstopfen, für Ablaufrohr DN50/40, Abflussgeschwindigkeit 44l/min, Temperaturbeständigkeit 95° C, Ablaufgitter DN70 aus Edelstahl mit Ablaufstöpsel aus PVC

**Fabrikat: KUNe®
Modell: SOLIDUM
Typ: WB15A-50+
Artikelnummer: WB15A-1001-B500xT500xH300-A350
EAN/GTIN: 9180013010355
geprüft nach: EN14688**

Ausgussbecken SOLIDUM 70 für Wandmontage

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche K320 innen, außen Mattschliff
Blechstärke Wanne min. 1,00mm
Blechstärke Seitenpaneele min. 1,50mm
Fugenlos verschweißt
Ablauf mittig angeordnet, Beckeninnenform trogartig und Beckenboden mit Gefälle zum Ablauf hin ausgebildet
mit Überlauf

**Größe:**

- Beckeninnenmaß: 700x350x250mm (BxTXH)
- Beckenaußenmaß: 782x470x280mm (BxTxH)
- Volumen: 45,1 Liter

**Inkludiertes Zubehör:**

- Befestigungsmaterial für die Befestigung an Beton, Ziegel (massiv) sowie Holzsteher
- Anti-Dröhnmatten zum Aufkleben
- Siphonset nach EN 274
aus PP, inkl. Überlaufgarnitur, Verschlussstopfen, für Ablaufrohr DN50/40, Abflussgeschwindigkeit 44l/min, Temperaturbeständigkeit 95° C, Ablaufgitter DN70 aus Edelstahl mit Ablaufstöpsel aus PVC

**Fabrikat: KUNe®
Modell: SOLIDUM
Typ: WB15A-70
Artikelnummer: WB15A-1001-B700xT350xH250-A350
EAN/GTIN: 9180013010126
geprüft nach: EN14688**

Ausgussbecken SOLIDUM 70 PLUS für Wandmontage

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche K320 innen, außen Mattschliff
Blechstärke Wanne min. 1,00mm
Blechstärke Seitenpaneele min. 1,50mm
Fugenlos verschweißt
Ablauf mittig angeordnet, Beckeninnenform trogartig und Beckenboden mit Gefälle zum Ablauf hin ausgebildet
mit Überlauf

**Größe:**

- Beckeninnenmaß: 700x500x300mm (BxTXH)
- Beckenaußenmaß: 782x620x330mm (BxTxH)
- Volumen: 83,4 Liter

**Inkludiertes Zubehör:**

- Befestigungsmaterial für die Befestigung an Beton, Ziegel (massiv)
- Anti-Dröhnmatten zum Aufkleben
- Siphonset nach EN 274
aus PP, inkl. Überlaufgarnitur, Verschlussstopfen, für Ablaufrohr DN50/40, Abflussgeschwindigkeit 44l/min, Temperaturbeständigkeit 95° C, Ablaufgitter DN70 aus Edelstahl mit Ablaufstöpsel aus PVC

**Fabrikat: KUNe®
Modell: SOLIDUM
Typ: WB15A-70+
Artikelnummer: WB15A-1001-B700xT500xH300-A350
EAN/GTIN: 9180013010072
geprüft nach: EN14688**

Ausgussbecken SOLIDUM 90 für Wandmontage

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche K320 innen, außen Mattschliff
Blechstärke Wanne min. 1,00mm
Blechstärke Seitenpaneele min. 1,50mm
Fugenlos verschweißt
Ablauf mittig angeordnet, Beckeninnenform trogartig und Beckenboden mit Gefälle zum Ablauf hin ausgebildet
mit Überlauf

**Größe:**

- Beckeninnenmaß: 900x350x250mm (BxTXH)
- Beckenaußenmaß: 982x470x280mm (BxTxH)
- Volumen: 57,9 Liter

**Inkludiertes Zubehör:**

- Befestigungsmaterial für die Befestigung an Beton, Ziegel (massiv) sowie Holzsteher
- Anti-Dröhnmatten zum Aufkleben
- Siphonset nach EN 274
aus PP, inkl. Überlaufgarnitur, Verschlussstopfen, für Ablaufrohr DN50/40, Abflussgeschwindigkeit 44l/min, Temperaturbeständigkeit 95° C, Ablaufgitter DN70 aus Edelstahl mit Ablaufstöpsel aus PVC

**Fabrikat: KUNe®
Modell: SOLIDUM
Typ: WB15A-90
Artikelnummer: WB15A-1001-B900xT350xH250-A450
EAN/GTIN: 9180013010133
geprüft nach: EN14688**

Ausgussbecken SOLIDUM 90 PLUS für Wandmontage

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche K320 innen, außen Mattschliff
Blechstärke Wanne min. 1,00mm
Blechstärke Seitenpaneele min. 1,50mm
Fugenlos verschweißt
Ablauf mittig angeordnet, Beckeninnenform trogartig und Beckenboden mit Gefälle zum Ablauf hin ausgebildet
mit Überlauf

**Größe:**

- Beckeninnenmaß: 900x500x300mm (BxTXH)
- Beckenaußenmaß: 982x620x330mm (BxTxH)
- Volumen: 107,2 Liter

**Inkludiertes Zubehör:**

- Befestigungsmaterial für die Befestigung an Beton, Ziegel (massiv)
- Anti-Dröhnmatten zum Aufkleben
- Siphonset nach EN 274
aus PP, inkl. Überlaufgarnitur, Verschlussstopfen, für Ablaufrohr DN50/40, Abflussgeschwindigkeit 44l/min, Temperaturbeständigkeit 95° C, Ablaufgitter DN70 aus Edelstahl mit Ablaufstöpsel aus PVC

**Fabrikat: KUNe®
Modell: SOLIDUM
Typ: WB15A-90+
Artikelnummer: WB15A-1001-B900xT500xH300-A450
EAN/GTIN: 9180013010089
geprüft nach: EN14688**

Ausgussbecken SOLIDUM 120 für Wandmontage

aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche K320 innen, außen Mattschliff
Blechstärke Wanne min. 1,00mm
Blechstärke Seitenpaneele min. 1,50mm
Fugenlos verschweißt
Ablauf mittig angeordnet, Beckeninnenform trogartig und Beckenboden mit Gefälle zum Ablauf hin ausgebildet
mit Überlauf

Größe:

- Beckeninnenmaß: 1200x350x250mm (BxTXH)
- Beckenaußenmaß: 1282x470x280mm (BxTxH)
- Volumen: 77,3 Liter

Inkludiertes Zubehör:

- Befestigungsmaterial für die Befestigung an Beton, Ziegel (massiv) sowie Holzsteher
- Anti-Dröhnmatten zum Aufkleben
- Siphonset nach EN 274
aus PP, inkl. Überlaufgarnitur, Verschlussstopfen, für Ablaufrohr DN50/40, Abflussgeschwindigkeit 44l/min, Temperaturbeständigkeit 95° C, Ablaufgitter DN70 aus Edelstahl mit Ablaufstöpsel aus PVC

**Fabrikat: KUNe®
Modell: SOLIDUM
Typ: WB15A-120
Artikelnummer: WB15A-1001-B1200xT350xH250-A600
EAN/GTIN: 9180013010140
geprüft nach: EN14688**

## Ausgussbecken NOVUM 60 schwarz für Wandmontage

aus Edelstahl 1.4301
Becken Sichtseiten geschliffen K320
Blenden pulverbeschichtet werkzeuglos zu montieren
Blechstärke Beckenwanne min. 1,20mm
Blechstärke Beckenvorköpfe min. 1,50mm
Blechstärke Verblendungen mind. 1,2mm
Ablauf mittig angeordnet, Beckeninnenform trogartig und Beckenboden mit Gefälle zum Ablauf hin ausgebildet und fugenlos verschweißt, Bodenecken schräg angekantet für optimale Reinigung.
mit Überlauf

**Größe:**

- Beckeninnenmaß: 600x350x220mm (BxTXH)
- Beckenaußenmaß: 690x515x250mm (BxTxH)
- Volumen: 37,4 Liter

**Inkludiertes Zubehör:**

- Befestigungsmaterial für die Befestigung an Beton, Ziegel (massiv) sowie Holzsteher
- Anti-Dröhnmatten zum Aufkleben
- Siphonset nach EN 274
aus PP, inkl. Überlaufgarnitur, Verschlussstopfen, für Ablaufrohr DN50/40, Abflussgeschwindigkeit 44l/min, Temperaturbeständigkeit 95° C, Ablaufgitter DN70 aus Edelstahl mit Ablaufstöpsel aus PVC

**Fabrikat: KUNe®
Modell: NOVUM
Typ: PWB22-60-b
Blendenfarbe: schwarz - pulverbeschichtet in RAL 9017 Feinstruktur matt Außenqualität
Artikelnummer: PWB22-1001-B600xT350xH220-A300-RAL9017
EAN/GTIN: 9180013010201
geprüft nach: EN14688**

## Ausgussbecken NOVUM 60 weiß für Wandmontage

aus Edelstahl 1.4301
Becken Sichtseiten geschliffen K320
Blenden pulverbeschichtet werkzeuglos zu montieren
Blechstärke Beckenwanne min. 1,20mm
Blechstärke Beckenvorköpfe min. 1,50mm
Blechstärke Verblendungen mind. 1,2mm
Ablauf mittig angeordnet, Beckeninnenform trogartig und Beckenboden mit Gefälle zum Ablauf hin ausgebildet und fugenlos verschweißt, Bodenecken schräg angekantet für optimale Reinigung.
mit Überlauf

**Größe:**

- Beckeninnenmaß: 600x350x220mm (BxTXH)
- Beckenaußenmaß: 690x515x250mm (BxTxH)
- Volumen: 37,4 Liter

**Inkludiertes Zubehör:**

- Befestigungsmaterial für die Befestigung an Beton, Ziegel (massiv) sowie Holzsteher
- Anti-Dröhnmatten zum Aufkleben
- Siphonset nach EN 274
aus PP, inkl. Überlaufgarnitur, Verschlussstopfen, für Ablaufrohr DN50/40, Abflussgeschwindigkeit 44l/min, Temperaturbeständigkeit 95° C, Ablaufgitter DN70 aus Edelstahl mit Ablaufstöpsel aus PVC

**Fabrikat: KUNe®
Modell: NOVUM
Typ: PWB22-60-w
Blendenfarbe: weiß - pulverbeschichtet in RAL 9010 Feinstruktur matt Außenqualität
Artikelnummer: PWB22-1001-B600xT350xH220-A300-RAL9010
EAN/GTIN: 9180013010218
geprüft nach: EN14688**

## Ausgussbecken NOVUM 80 schwarz für Wandmontage

aus Edelstahl 1.4301
Becken Sichtseiten geschliffen K320
Blenden pulverbeschichtet werkzeuglos zu montieren
Blechstärke Beckenwanne min. 1,20mm
Blechstärke Beckenvorköpfe min. 1,50mm
Blechstärke Verblendungen mind. 1,2mm
Ablauf mittig angeordnet, Beckeninnenform trogartig und Beckenboden mit Gefälle zum Ablauf hin ausgebildet und fugenlos verschweißt, Bodenecken schräg angekantet für optimale Reinigung.
mit Überlauf

**Größe:**

- Beckeninnenmaß: 800x350x220mm (BxTXH)
- Beckenaußenmaß: 890x515x250mm (BxTxH)
- Volumen: 49,9 Liter

**Inkludiertes Zubehör:**

- Befestigungsmaterial für die Befestigung an Beton, Ziegel (massiv) sowie Holzsteher
- Anti-Dröhnmatten zum Aufkleben
- Siphonset nach EN 274
aus PP, inkl. Überlaufgarnitur, Verschlussstopfen, für Ablaufrohr DN50/40, Abflussgeschwindigkeit 44l/min, Temperaturbeständigkeit 95° C, Ablaufgitter DN70 aus Edelstahl mit Ablaufstöpsel aus PVC

**Fabrikat: KUNe®
Modell: NOVUM
Typ: PWB22-80-b
Blendenfarbe: schwarz - pulverbeschichtet in RAL 9017 Feinstruktur matt Außenqualität
Artikelnummer: PWB22-1001-B800xT350xH220-A400-RAL9017
EAN/GTIN: 9180013010225
geprüft nach: EN14688**

## Ausgussbecken NOVUM 80 weiß für Wandmontage

aus Edelstahl 1.4301
Becken Sichtseiten geschliffen K320
Blenden pulverbeschichtet werkzeuglos zu montieren
Blechstärke Beckenwanne min. 1,20mm
Blechstärke Beckenvorköpfe min. 1,50mm
Blechstärke Verblendungen mind. 1,2mm
Ablauf mittig angeordnet, Beckeninnenform trogartig und Beckenboden mit Gefälle zum Ablauf hin ausgebildet und fugenlos verschweißt, Bodenecken schräg angekantet für optimale Reinigung.
mit Überlauf

**Größe:**

- Beckeninnenmaß: 800x350x220mm (BxTXH)
- Beckenaußenmaß: 890x515x250mm (BxTxH)
- Volumen: 49,9 Liter

**Inkludiertes Zubehör:**

- Befestigungsmaterial für die Befestigung an Beton, Ziegel (massiv) sowie Holzsteher
- Anti-Dröhnmatten zum Aufkleben
- Siphonset nach EN 274
aus PP, inkl. Überlaufgarnitur, Verschlussstopfen, für Ablaufrohr DN50/40, Abflussgeschwindigkeit 44l/min, Temperaturbeständigkeit 95° C, Ablaufgitter DN70 aus Edelstahl mit Ablaufstöpsel aus PVC

**Fabrikat: KUNe®
Modell: NOVUM
Typ: PWB22-80-w
Blendenfarbe: weiß - pulverbeschichtet in RAL 9010 Feinstruktur matt Außenqualität
Artikelnummer: PWB22-1001-B800xT350xH220-A400-RAL9010
EAN/GTIN: 9180013010232
geprüft nach: EN14688**

## Ausgussbecken NOVUM 100 schwarz für Wandmontage

aus Edelstahl 1.4301
Becken Sichtseiten geschliffen K320
Blenden pulverbeschichtet werkzeuglos zu montieren
Blechstärke Beckenwanne min. 1,20mm
Blechstärke Beckenvorköpfe min. 1,50mm
Blechstärke Verblendungen mind. 1,2mm
Ablauf mittig angeordnet, Beckeninnenform trogartig und Beckenboden mit Gefälle zum Ablauf hin ausgebildet und fugenlos verschweißt, Bodenecken schräg angekantet für optimale Reinigung.
mit Überlauf

**Größe:**

- Beckeninnenmaß: 1000x350x220mm (BxTXH)
- Beckenaußenmaß: 1090x515x250mm (BxTxH)
- Volumen: 62,3 Liter

**Inkludiertes Zubehör:**

- Befestigungsmaterial für die Befestigung an Beton, Ziegel (massiv) sowie Holzsteher
- Anti-Dröhnmatten zum Aufkleben
- Siphonset nach EN 274
aus PP, inkl. Überlaufgarnitur, Verschlussstopfen, für Ablaufrohr DN50/40, Abflussgeschwindigkeit 44l/min, Temperaturbeständigkeit 95° C, Ablaufgitter DN70 aus Edelstahl mit Ablaufstöpsel aus PVC

**Fabrikat: KUNe®
Modell: NOVUM
Typ: PWB22-100-b
Blendenfarbe: schwarz - pulverbeschichtet in RAL 9017 Feinstruktur matt Außenqualität
Artikelnummer: PWB22-1001-B1000xT350xH220-A500-RAL9017
EAN/GTIN: 9180013010300
geprüft nach: EN14688**

## Ausgussbecken NOVUM 100 weiß für Wandmontage

aus Edelstahl 1.4301
Becken Sichtseiten geschliffen K320
Blenden pulverbeschichtet in RAL 9010 weiß, Feinstruktur matt Außenqualität, werkzeuglos zu montieren
Blechstärke Beckenwanne min. 1,20mm
Blechstärke Beckenvorköpfe min. 1,50mm
Blechstärke Verblendungen mind. 1,2mm
Ablauf mittig angeordnet, Beckeninnenform trogartig und Beckenboden mit Gefälle zum Ablauf hin ausgebildet und fugenlos verschweißt, Bodenecken schräg angekantet für optimale Reinigung.
mit Überlauf

**Größe:**

- Beckeninnenmaß: 1000x350x220mm (BxTXH)
- Beckenaußenmaß: 1090x515x250mm (BxTxH)
- Volumen: 62,3 Liter

**Inkludiertes Zubehör:**

- Befestigungsmaterial für die Befestigung an Beton, Ziegel (massiv) sowie Holzsteher
- Anti-Dröhnmatten zum Aufkleben
- Siphonset nach EN 274
aus PP, inkl. Überlaufgarnitur, Verschlussstopfen, für Ablaufrohr DN50/40, Abflussgeschwindigkeit 44l/min, Temperaturbeständigkeit 95° C, Ablaufgitter DN70 aus Edelstahl mit Ablaufstöpsel aus PVC

**Fabrikat: KUNe®
Modell: NOVUM
Typ: PWB22-100-w
Blendenfarbe: weiß - pulverbeschichtet in RAL 9010 Feinstruktur matt Außenqualität
Artikelnummer: PWB22-1001-B1000xT350xH220-A500-RAL9010
EAN/GTIN: 9180013010317
geprüft nach: EN14688**

Spritzschutz 50 für SOLIDUM

für KUNe® Ausgussbecken SOLIDUM Typ WB15A-50
Zum Aufstecken auf das Becken und Klebemontage
aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche K320
Blechstärke min. 1,00mm

**Größe: 584x300x3,5mm (BxHxT)
Fabrikat: KUNe®
Modell: SOLIDUM
Typ: WB15-SP50
Artikelnummer: WB15-1007-B500xH300
EAN/GTIN: 9180013010010**

## Spritzschutz 70 für SOLIDUM

für KUNe® Ausgussbecken SOLIDUM Typ WB15A-70 und WB15A-70+
Zum Aufstecken auf das Becken und Klebemontage
aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche K320
Blechstärke min. 1,00mm

**Größe: 784x300x3,5mm (BxHxT)
Fabrikat: KUNe®
Modell: SOLIDUM
Typ: WB15-SP70
Artikelnummer: WB15-1007-B700xH300
EAN/GTIN: 9180013010027**

## Spritzschutz 90 für SOLIDUM

für KUNe® Ausgussbecken SOLIDUM Typ WB15A-90 und WB15A-90+
Zum Aufstecken auf das Becken und Klebemontage
aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche K320
Blechstärke min. 1,00mm

**Größe: 984x300x3,5mm (BxHxT)
Fabrikat: KUNe®
Modell: SOLIDUM
Typ: WB15-SP90
Artikelnummer: WB15-1007-B900xH300
EAN/GTIN: 9180013010034**

## Spritzschutz 120 für SOLIDUM

für KUNe® Ausgussbecken SOLIDUM Typ WB15A-120
Zum Aufstecken auf das Becken und Klebemontage
aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche K320
Blechstärke min. 1,00mm

**Größe: 1284x300x3,5mm (BxHxT)
Fabrikat: KUNe®
Modell: SOLIDUM
Typ: WB15-SP120
Artikelnummer: WB15-1007-B1200xH300
EAN/GTIN: 9180013010041**

## Spritzschutz 60 K320 für NOVUM

für KUNe® Ausgussbecken NOVUM Typ PWB22-60
Zum Aufstecken auf das Becken und Klebemontage
aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche geschliffen
Blechstärke min. 1,00mm

**Größe: 682x300x3,5mm (BxHxT)
Fabrikat: KUNe®
Modell: NOVUM
Oberfläche: geschliffen K320
Typ: PWB22-SP60-K320
Artikelnummer: PWB22-1008-B600xH300-K320
EAN/GTIN: 9180013010249**

## Spritzschutz 60 schwarz für NOVUM

für KUNe® Ausgussbecken NOVUM Typ PWB22-60
Zum Aufstecken auf das Becken und Klebemontage
aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche pulverbeschichtet
Blechstärke min. 1,00mm

**Größe: 682x300x3,5mm (BxHxT)
Fabrikat: KUNe®
Modell: NOVUM
Oberfläche: schwarz - pulverbeschichtet in RAL 9017 Feinstruktur matt Außenqualität
Typ: PWB22-SP60-b
Artikelnummer: PWB22-1008-B600xH300-RAL9017
EAN/GTIN: 9180013010256**

## Spritzschutz 60 weiß für NOVUM

für KUNe® Ausgussbecken NOVUM Typ PWB22-60
Zum Aufstecken auf das Becken und Klebemontage
aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche pulverbeschichtet
Blechstärke min. 1,00mm

**Größe: 682x300x3,5mm (BxHxT)
Fabrikat: KUNe®
Modell: NOVUM
Oberfläche: weiß - pulverbeschichtet in RAL 9010 Feinstruktur matt Außenqualität
Typ: PWB22-SP60-w
Artikelnummer: PWB22-1008-B600xH300-RAL9010
EAN/GTIN: 9180013010263**

## Spritzschutz 80 K320 für NOVUM

für KUNe® Ausgussbecken NOVUM Typ PWB22-80
Zum Aufstecken auf das Becken und Klebemontage
aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche geschliffen
Blechstärke min. 1,00mm

**Größe: 882x300x3,5mm (BxHxT)
Fabrikat: KUNe®
Modell: NOVUM
Oberfläche: geschliffen K320
Typ: PWB22-SP80-K320
Artikelnummer: PWB22-1008-B800xH300-K320
EAN/GTIN: 9180013010270**

## Spritzschutz 80 schwarz für NOVUM

für KUNe® Ausgussbecken NOVUM Typ PWB22-80
Zum Aufstecken auf das Becken und Klebemontage
aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche pulverbeschichtet
Blechstärke min. 1,00mm

**Größe: 882x300x3,5mm (BxHxT)
Fabrikat: KUNe®
Modell: NOVUM
Oberfläche: schwarz - pulverbeschichtet in RAL 9017 Feinstruktur matt Außenqualität
Typ: PWB22-SP80-b
Artikelnummer: PWB22-1008-B800xH300-RAL9017
EAN/GTIN: 9180013010287**

## Spritzschutz 80 weiß für NOVUM

für KUNe® Ausgussbecken NOVUM Typ PWB22-80
Zum Aufstecken auf das Becken und Klebemontage
aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche pulverbeschichtet
Blechstärke min. 1,00mm

**Größe: 882x300x3,5mm (BxHxT)
Fabrikat: KUNe®
Modell: NOVUM
Oberfläche: weiß - pulverbeschichtet in RAL 9010 Feinstruktur matt Außenqualität
Typ: PWB22-SP80-w
Artikelnummer: PWB22-1008-B800xH300-RAL9010
EAN/GTIN: 9180013010294**

## Spritzschutz 100 K320 für NOVUM

für KUNe® Ausgussbecken NOVUM Typ PWB22-100
Zum Aufstecken auf das Becken und Klebemontage
aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche geschliffen
Blechstärke min. 1,00mm

**Größe: 1082x300x3,5mm (BxHxT)
Fabrikat: KUNe®
Modell: NOVUM
Oberfläche: geschliffen K320
Typ: PWB22-SP100-K320
Artikelnummer: PWB22-1008-B1000xH300-K320
EAN/GTIN: 9180013010324**

## Spritzschutz 100 schwarz für NOVUM

für KUNe® Ausgussbecken NOVUM Typ PWB22-100
Zum Aufstecken auf das Becken und Klebemontage
aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche pulverbeschichtet
Blechstärke min. 1,00mm

**Größe: 1082x300x3,5mm (BxHxT)
Fabrikat: KUNe®
Modell: NOVUM
Oberfläche: schwarz - pulverbeschichtet in RAL 9017 Feinstruktur matt Außenqualität
Typ: PWB22-SP100-b
Artikelnummer: PWB22-1008-B1000xH300-RAL9017
EAN/GTIN: 9180013010331**

## Spritzschutz 100 weiß für NOVUM

für KUNe® Ausgussbecken NOVUM Typ PWB22-100
Zum Aufstecken auf das Becken und Klebemontage
aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche pulverbeschichtet
Blechstärke min. 1,00mm

**Größe: 1082x300x3,5mm (BxHxT)
Fabrikat: KUNe®
Modell: NOVUM
Oberfläche: weiß - pulverbeschichtet in RAL 9010 Feinstruktur matt Außenqualität
Typ: PWB22-SP100-w
Artikelnummer: PWB22-1008-B1000xH300-RAL9010
EAN/GTIN: 9180013010348**

Kübelrost für SOLIDM und NOVUM

für KUNe® Ausgussbecken SOLIDUM Typ WB15A-50, WB15A-70, WB15A-90, WB15A-120, PWB22-60, PWB22-100 und PWB22-100
Zum frontalen sowie seitlichen Einhängen in das Becken wenn nicht benötigt
aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche allseitig K320, Blechstärke 3,00mm

**Größe: 426x216x30mm (LxBxH)
Fabrikat: KUNe®
Modell: SOLIDUM und NOVUM
Typ: WB15-KR
Artikelnummer: WB15-1004-T350xB200
EAN/GTIN: 9180013010058**

Kübelrost PLUS für SOLIDUM

für KUNe® Ausgussbecken SOLIDUM Typ WB15A-50+, WB15A-70+ und WB15A-90+
Zum frontalen sowie seitlichen Einhängen in das Becken wenn nicht benötigt
aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche allseitig K320, Blechstärke 3,00mm

**Größe: 576x216x30mm (LxBxH)
Fabrikat: KUNe®
Modell: SOLIDUM
Typ: WB15-KR+
Artikelnummer: WB15-1004-T500xB200
EAN/GTIN: 9180013010065**

## Ablageschale für SOLIDUM (vormals Putzmitteltasse)

für KUNe® Ausgussbecken SOLIDUM Typ WB15A-50, WB15A-70, WB15A-90 und WB15A-120
Zum seitlichen Einhängen in das Becken
aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche allseitig K320, Blechstärke min. 1,00mm
Tassenboden mit Kreuzkantung

**Größe: 445x150x69mm (LxBxH)
Fabrikat: KUNe®
Modell: SOLIDUM
Typ: WB15-AS
Artikelnummer: WB15-1008A-T350xB150
EAN/GTIN: 9180013010096**

## Ablageschale PLUS für SOLIDUM (vormals Putzmitteltasse PLUS)

für KUNe® Ausgussbecken SOLIDUM Typ WB15A-50+, WB15A-70+ und WB15A-90+
Zum seitlichen Einhängen in das Becken
aus Edelstahl 1.4301, Oberfläche allseitig K320, Blechstärke min. 1,00mm
Tassenboden mit Kreuzkantung

**Größe: 595x150x69mm (LxBxH)
Fabrikat: KUNe®
Modell: SOLIDUM
Typ: WB15-AS+
Artikelnummer: WB15-1008A-T500xB150
EAN/GTIN: 9180013010102**

## Haftungsgrenzen

Technische Änderungen am Produkt im Rahmen der Verbesserung und der Weiterentwicklung behalten wir uns vor.

Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Für falsche Angaben und Schäden übernehmen wir keine Haftung

Bei Fragen oder Verbesserungsvorschlägen wenden Sie sich bitte an
service@kune-online.com.

## Medieninhaber

KUNe GmbH

Am Pregarten 23
4240 Freistadt
Austria

service@kune-online.com
kune-online.com

Download-Dokument